firmware.zap
MD5 - f0932903202f9a2ad49629f16980299a

v 4.1.6
-- Обновлена реакция на внешний термостат. Теперь ее алгоритм совпадает с алгоритмом более новых контроллеров
-- Поддув в поддержании теперь корректно включается при температуре дымовых газов меньшей, чем температура поддержания (100 градусов по умолчанию)
-- Исправлен датчик клапана воздуха
-- Исправлено экстренное включение шнека на устаревших силовых платах

v 4.1.5
-- Исправлена ошибка из - за которой при определенных параметрах могли не сохраняться настройки термостата, отправленные через мобильное приложение
v 4.1.4
-- Добавлена совместимость работы золоудалителя с силовыми платами версии 2.1
-- Исправлено отключение датчика шнека в сервисном меню
v 4.1.3 
-- В монтажное меню Стаханова добавлен пункт "Дополнительные датчики" позволяющий отключить датчик бункера и проверку правильности фазировки
v 4.1.2
--Исправлена ошибка сохранения коррекции подачи топлива в поддержании горения
--Исправлена совместимость с протоколами сайта и мобильного приложения, в частности в плане настройки коррекций подачи топлива, датчиков, вентиллятора
v 4.1.1
-- Исправлена ошибка потери датчика газа при низкой температуре датчика и силовой плате версии 2.2.1.5
-- Исправлена ошибка включения шнека/вентиллятора на силовой плате версии 2.0.0
v 4.1.0
-- Для всех датчиков температур, кроме датчика температуры газов, добавлено представление десятых долей значения (требуется силовая плата с ПО версии 2.2.1.5)
-- Добавлена возможность коррекции датчиков на десятичное значение (кроме датчика газов)
-- Улучшен алгоритм управления насосами в режимах параллельных насосов и приоретете ГВС
-- Улучшен алгоритм перехода котла в режим поддержания горения (паузы)
-- Улучшен алгоритм управления вытяжным вентиллятором. Добавлен режим работы "Трубочист"
-- Улучшен алгоритм переподключения при разрыве соединения с сервером
-- Исправлен ряд настроек меню монтажника
-- Улучшен алгоритм антилегионеллы, добавлена возможность выбора температуры разогрева в монтажном меню
-- Исправлена ошибка связанная с переходом на зимнее время
