Инструкция по обновлению ПО твердотопливных котлов

Для обновления ПО твердотопливных котлов версий 5.1.0 - 5.2.7 до версии 5.3.0 и выше.

1. Отформатируйте SD карту (быстрое форматирование, стандартный размер кластера)
2. Скачайте на карту файл boot.zap из папки BOOT\_3x23
3. Вставьте SD карту в контроллер, включите питание, подтвердите обновление загрузчикаL2

**Внимание!**

При обновлении ПО твердотопливных котлов версий выше 5.3.0 переходите сразу к шагу 4

1. Отформатируйте SD карту (быстрое форматирование, стандартный размер кластера)
2. Скачайте на карту файл с обновлением основного ПО (из папки MONO для 4 кнопочного контроллера, из папки RLINE для 7кнопочного).
3. Вставьте SD карту в контроллер, включите питание, подтвердите обновление ПО