Порядок обновления котлов Maxima и Стаханов

Определите текущую версию котла. Для этого перейдите во вкладку «Инфо» основного экрана котла



Дальнейший алгоритм будет различаться в зависимости от версии прошивки. Для обновления одной из последних версий прошивки:

|  |  |
| --- | --- |
| Модель котла | Версия прошивки |
| Stahanov | 3.05 |
| Maxima | 1.1.5 и выше |
| ROBOT | 2.0.0 и выше |

используйте следующий алгоритм:


1. Запишите файл firmware.zap на SD карту
2. Выключить котел
3. Вставить карту в котел
4. Включить его, подождать окончание обновления, вытащить карту
5. Для подключения к сети нужно в меню сетевой подключение активировать локальное и интернет подключение и задать пароль отличный от нуля. При применении сетевых настроек. Будет сообщение о том, что требуется перезагрузка котла. Соглашаемся котел перезагружается.


В случае более старой версии прошивки также необходимо обновить образ WinCE. Для следующих версий прошивки

|  |  |
| --- | --- |
| Модель котла | Версия прошивки |
| Stahanov | 3.02-3.04 |
| Maxima | 1.1.3 – 1.1.4 |


воспользуйтесь следующим алгоритмом


1. Записать на SD карту зашифрованный файл настроек. Для этого вставьте SD – карту в котел, зайдите в пункт «МЕНЮ»-> «Настройки»-> «Сохранить настройки на SDCard». Если пропустить этот шаг, все настройки котла будут сброшены на значения по умолчанию при выполнении следующих шагов






1. Вытащите карту и запишите на нее firmware.zap и osimage.bin
2. Выключите котел, вставьте в него SD карту, включите его, дождитесь окончания обновления
3. Не вынимая карту зайдите в «Меню» -> «Общие настройки» -> «Сохранение настроек»-> «Загрузить настройки с SDCard»
4. Для подключения к сети нужно в меню сетевой подключение активировать локальное и интернет подключение и задать пароль отличный от нуля. При применении сетевых настроек. Будет сообщение о том, что требуется перезагрузка котла. Соглашаемся котел перезагружается.








В случае устаревшей версии прошивки, сохранение настроек на SD карту не будет доступным, поэтому алгоритм обновления немного отличается. Для прошивок

|  |  |
| --- | --- |
| Модель котла | Версия прошивки |
| Stahanov | Раньше 3.0.2 |
| Maxima | Раньше 1.1.3 |

Воспользуйтесь следующим алгоритмом

1. Запишите на SD карту файл firmware.zap
2. Выключите котел, ставьте в него SD карту, включите, подождите окончания обновления
3. Не вынимая карту зайдите в «Меню» -> «Общие настройки» -> «Сохранение настроек»-> «Сохранить настройки на SDCard»



1. Выключите котел, извлеките SD карту
2. Добавьте к записанному на карту файл osimg.bin
3. Выключите котел, вставьте в него SD карту, включите его, дождитесь окончания обновления
4. Не вынимая карту зайдите в «Меню» -> «Общие настройки» -> «Сохранение настроек»-> «Загрузить настройки с SDCard»
5. Для подключения к сети нужно в меню сетевой подключение активировать локальное и интернет подключение и задать пароль отличный от нуля. При применении сетевых настроек. Будет сообщение о том, что требуется перезагрузка котла. Соглашаемся котел перезагружается.