

**Инструкция по обновлении прошивки STAHANOV-MAXIMA-ROBOT до версии 4.1.0**

1. Запишите файл firmware.zap на SD карту
2. Выключить котел
3. Вставить карту в котел
4. Включить его, подождать окончание обновления, вытащить карту
5. Войти в меню «Общие настройки» -> «Время и дата» и исправьте настройки времени (Примечание: изменение настроек времени является разовым побочным эффектом исправления ошибки перевода часов на зимнее время)

В случае, если обновление проводилось с версии 4.0.0 или 4.0.1 приведенных выше действий достаточно. В случае, если обновление проводилось с более ранней версии, либо ПО устанавливается впервые:

1. Зайдите в сервисное меню
2. В сервисном меню выберите тип котла и его мощность





1. Сохраните настройки. Котел при этом автоматически перезагрузится

