
Порядок обновления ПО для котлов MK-S Plus.

1. Вставить SD карту в картридер компьютера или ноутбука. Отформатирвать карту. Выбрать тип файловой системы FAT32. Выбрать в параметрах «Стандартный размер кластера».
2. Записать на карту файл ПО ind\_hw-2-0\_sw-3-1.zap и каталог images вместе с файлом images.bin.

Содержимое карты должно выглядеть так. В папке images должен находится файл images.bin.



1. Вставить карту в слот microSD котла. Если котел включен, то согласиться на обновление и приступить к обновлению следуя инструкциям на экране. Если выключен, то зажать кнопку вниз затем включить блок управления котла и так же следовать инструкциям.
2. После успешного обновления котел должен запуститься и появиться главный экран. Только после этого можно извлекать micro SD карту.